Envió los datos a la LCD

Comunicación de USART y el contador

Se envían datos de la compu al Pic y de regreso

Cambio de canal del ADC

Conversión de ADC

Hace la conversión de ADC de potenciómetro

Inicia la programación, enciende LCD

b